LEGENDAS DAS FIGURAS

Fig. 1 - Estações do GLOSS da Rede Permanente na Costa (indicadas por símbolos quadrados)  com   numeração das estações  feita conforme indicado pelo GLOSS Internacional - Estações permanentes da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP)  e outras instituições, indicadas por (cruzes ) - Estações Pelágicas não Permanentes na Costa Brasileira ( indicadas por círculos pretos)  ; as posições já ocupadas são indicadas pelos anos em que foram feitas as medições.  Sessão Oceanográfica Capricórnio, para medições do nível estérico do mar  do programa Sistema Hidrológico do Estado de São Paulo - (SIHESP).

Fig. 2  - Estações Maregráficas do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) previstas e em operação na época de sua desativação. (Comunicação pessoal – Dr. José Antônio dos Santos).   

Fig. 3 - Sistema  de  Correntes do Atlântico Equatorial. 

    Fig. 4 - Valores das tendências (cm/ano) anuais de Nível Relativo do Mar em vários portos da Costa Brasileira em confronto com as tendências de vários portos da África e da América do Sul.

Fig. 6 – Planta de Terreno em Barra do Una com indicações dos limites da linha de  Preamar média de 1831 segundo as Hipóteses: 1) -  De que o Nível Relativo do Mar (NRM) desde 1831 até 2001 variou de forma similar à variação no mesmo período como no porto Brest, França. 2) – Que nesse período o NRM variou de acordo com a razão atual da variação do NRM dada pelo IPCC ( Intergovernmental Pannel for Climatic Changes). 3) – Que nesse período o NRM  variou com a mesma taxa do porto de Cananeia SP. 4) – De que o Nível Relativo do Mar de 1831 e o de 2001 em BU são iguais. 

Fig. 4A – Tendências dos Valores do Nível Relativo do Mar de portos da Costa Brasileira em confronto com as  dos portos de todos os continentes fornecidos pelo PSMSL (Permanent Service for the Mean Sea Level).

Fig. 4B  - Tendências dos Valores médios dos valores altimétricos do Nível do Mar da área Equatorial Atlântica segundo dados do satélite TOPEX/POSEIDON. França (2000).

Fig. 5 – Espectro mostrando as escalas temporais (anos) das variações de precipitação atmosférica ( mm ) da cidade de Fortaleza. Mesquita e Morettin (1984).

Fig. 6-  Espectro mostrando as escalas temporais (anos) de variação do Nível Relativo do Mar (mm) do porto de  Cananeia.

Fig. 7 – Espectro das escalas  temporais (anos) de variação do Nível Relativo do Mar (mm) da cidade de San Francisco. EEUU.

Fig.  8 – Espectro das escalas temporais (anos) de variação do ciclo hidrológico da cidade de São Paulo (mm) inferido à partir de séries anuais de fluxos de rios . DAEE (Departamento de Água e Esgotos do Estado de São Paulo).

Fig. 9 - Programa de medições do PIRATA na área Equatorial Atlântica.

Fig. 9a – Precisão com que são determinadas a razão de variação com o tempo da posição vertical e da gravidade, em função do comprimento da série de medida.  Assumindo amostragens  a intervalos de 1 ano, 6 meses e a intervalos de 1 mês e uma acurácia de 2gals ou 10mm.  

Fig. 10 - Período de “Vida Útil” dos Satélites Altimétricos (Topex/Poseidon, Jason..etc), em atividade e a serem lançados.