CAPÍTULO 1     
 ------------------------------------------------------------------------ 
 (TERCEIRO Esboço de Plano de Implementação para o GLOSS/Brasil)

Primeiro Esboço alterado em 22 e 23/11/2002, em reunião na DHN. Segundo Esboço Alterado em Maio de 2003
www.mares.io.usp.br/aagn/glossbrasil

1-ANTECEDENTES 

1.1 Histórico

A Carta de Pero Vaz de Caminha não faz menção, bem como as rotas de navegação e das entradas de portos Brasileiros da época , conhecidas como Roteiros, não descrevem o movimento do mar devido ao fenômeno das Marés, nem quanto ao  estabelecimento de marcos indicativos (Níveis de referência, RNs) do nível médio do mar. 

À vista destas considerações, o que ocorreu comparativamente nas culturas dos recém chegados e dos habitantes locais, em confronto, desde 1500  até os dias atuais, é objeto de grande  interesse e procura, nos arquivos locais e nos arquivos que sobreviveram ao cataclismo de 1755 nas terras Boreais.

As medições do nível do mar passam por instituições como o ON citado na cotação :

O Observatório Nacional - ON, uma das mais antigas instituições Brasileiras de pesquisa, ensino e prestação de serviços tecnológicos, completou, em 2002, cento e setenta e cinco anos de profícua existência. Ele foi criado, oficialmente, em 15 de outubro de 1827, mas sua origem é anterior. Segundo o Padre Serafim Leite, em 1730, os jesuítas instalaram um observatório no Morro do Castelo, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo local, em 1780, um observatório foi montado pelos astrônomos portugueses Sanches d'Orta e Oliveira Barbosa, realizando-se ali observações regulares de Astronomia, Meteorologia e Magnetismo Terrestre. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, o acervo desse observatório foi transferido para a Academia Real Militar.

Um pouco mais do  roteiro histórico das marés na costa Brasileira pode ser encontrado em www.mares.io.usp.br  Ícone GLOSS,   Afro América GLOSS News  Edição 5(1) - 2001, no artigo: Nível do Mar de 1831 em Barra do Una e, também, na Edição 4(1) - 2000, no artigo: A História  das Marés: do Brasil 1500 ao Brasil 2000. 

Um sumário do assunto nível do mar, nas costas Brasileiras, na atualidade, pode ser encontrado em   www.mares.io.usp.br , Ícone Praias Arenosas. 

1.2 - Programas Correlatos da Atualidade

De Dão João de Castro, que em Portugal, no século XVI, assimilava a cosmologia da cultura greco-romana da idade média para a descrição do fenômeno das marés,  às assimilações do século XX da cultura Romana estendida, entremeados ficaram cerca de 4 séculos de mínima, ou nenhuma participação tupiniquim na história científica das marés. es.

Decorridos 500 anos da primeira visita Lusitana às terras de Santa Cruz pode-se ver que apenas na segunda metade do século XX, um considerável avanço se deu no sentido de  reconhecer a ciência e o método científico como produtores de preservação e de bem estar da “herança cultural” da Ilha de  Vera Cruz .

Através da assimilação, foram desenvolvidos no Instituto Oceanográfico da USP métodos de análise de Fourier do nível do mar por Franco e Rock em 1971, ainda hoje utilizados em diversas instituições de ensino e pesquisa, além da própria DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) na elaboração das análises  e confecção  das tábuas de marés. A variação dos valores de longo termo do nível relativo  do mar foi analisada por Mesquita e Morettin em 1978 e determinadas as escalas de decadal e intradecadal de sua variação, sua correspondência e relação de causalidade com o evento oceanográfico/meteorológico maior do El Niño, nas mesmas escalas que têm no Pacífico, bem como a ocorrência, também em relação causal, com manchas solares e  a  precipitação atmosférica da  cidade de Fortaleza. 

A análise de dados sazonais de nível relativo do mar em séries de 10 anos,  obtidos pelo Coastal and Geodetic Survey dos Estados Unidos na década de 60 foram feitas por Mesquita,  Franco  e Harari 1986, em Belém, Recife,  Salvador e Imbituba, usando a integral de Fourier, quando pela primeira vez  foram descritas as características da variabilidade do nível médio mensal e estimadas as  correlações com as variáveis precipitação atmosférica, pressão , evaporação e radiação solar, ao longo das costas Brasileiras.  

1.2.1 O Projeto PAVASAS

O Projeto PAVASAS (Pontos Anfidrômicos e Variações Sazonais do Atlântico Equatorial e Sul), aprovado pela CIRM ( Comissão Interministerial para Recursos do Mar) financiado pelo CNPq e pela FAPESP, proposto no IOUSP em 1983, se  baseou em dados de estações pelágicas e de estações costeiras permanentes de monitoramento do nível do mar ,  mostradas na Fig. 1, bem como de dados altimétricos do nível do mar obtidos por satélite .  

O Projeto alcançou um dos seus objetivos, qual seja o de desenvolver modelo      numérico original de solução das equações hidrodinâmicas de Euler/Laplace,  e de  reduzir e analisar os dados altimétricos de nível do mar produzidos pelo satélite Franco/Americano TOPEX/POSEIDON,  para  descrever , através das medições e da solução numérica das equações hidrodinâmicas, com maior confiabilidade estatística, (média e variância), a mesma realidade das variações sazonais do nível   do mar do Atlântico Equatorial, em trabalho de Tese de Doutorado defendido   por França (2000) na Universidade de São Paulo. 

Foi verificada também, usando os resultados obtidos por ambos os métodos, confrontando-se as medições via satélite    com os resultados das soluções numéricas das equações hidrodinâmicas, obtidas  com a mesmo nível de  confiabilidade estatística , através das histórias temporais das funções empíricas ortogonais,  que a variação atual do nível médio relativo do mar de longo termo da área Equatorial Atlântica, é de cerca  de 40 cm/século , resultado que corrobora as determinações anteriores Mesquita (1994), para  toda a costa Brasileira e que podem ser  decorrentes das Mudanças Climáticas Globais da atualidade.  

 Foi determinada também  a variação temporal, ao longo da mesma latitude, dos valores do Nível Relativo do Mar que, nas longitudes entre Brasil e África, apresenta periodicidades de 2  a 4 anos, em grande correspondência também com determinação anterior feita por Mesquita e Morettin (1984) e outros, em dados de nível relativo do mar e de precipitação atmosférica da cidade de Fortaleza Ceará . 

A  ocorrência de  ondas Planetárias e  ondas de Kelvin no Atlântico Equatorial, foi detectada, bem como vórtices que se originam na região próxima a 03 N ; 42 W , onde se localiza uma área de oscilação de variabilidade sazonal máxima do Nível Relativo do Mar  e outros resultados de grande interesse teórico e climatológico, como as atuais Mudanças Globais neste início de século XXI.

1.2.2 O Projeto  Hidrodinâmica Costeira (HC)

Anterior ao Projeto PAVASAS , mas também dentro da segunda metade do século XX, o projeto Hidrodinâmica Costeira no IOUSP foi aprovado em 1974 pela FINEP ( Financiadora de Estudos e Projetos), órgão na ocasião ligado à Presidência da República do Brasil, que inaugurava na época no nível federal,  uma forma planejada de financiamento de  projetos de pesquisas em oceanografia .

O projeto HC teve como objetivos de, seguindo Johannensen (1968) à bordo do Noc Alte Saldanha da Marinha do Brasil, medir correntes em estações fixas , bem como  a obtenção pioneira de medições pelágicas de nível do mar, nas posições indicadas na Fig. 1 como 1976, 1977, 1980, e o desenvolvimento baseado nessas medições, também pioneiro,   de solução numérica do sistema tridimensional das equações de Euler/Laplace, na área Sudeste do Brasil, que foi feito  através de Teses de Mestrado e de  Doutorado no IOUSP por Harari (1977, 1984) .  

Foram também objetivos do projeto Hidrodinâmica Costeira estudar a propagação da onda de maré,  as correntes de marés e sua interação com a circulação das massas de água da Região Sudeste , definidas por Emilson (1961), cujos resultados  Mesquita(1983), só agora estão sendo disponibilizados na literatura internacional . 

Essa disponibilidade pode ser encontrada em    www.mares.io.usp.br  , Ícone GLOSS - Afro America GLOSS News Edicão 4(1) de 2000, "On the harmonic constants and tidal ellipses of currents of the South-Eastern Brazilian Shelf" e Edição 3(2) de 1999, "Propagation of Tides and Circulation of Tidal Currents on the Southeastern Brasilian Shelf", onde alguns aspectos dessa interação são analisados. 

Outros resultados  , também em divulgação permanente na página do MAPTOLAB ( Laboratório de Marés e Processos Temporais Oceânicos), no Ícone  Marés,  contêm uma revisão  geral  das diferentes ondas componentes de marés,   resultados sobre o nível relativo do mar de longo termo na região, bem como de outras medições realizadas pelo projeto Hidrodinâmica Costeira. 

1.2.3 O Projeto Camada de Contato de Fundo  Oceânico 

 Também dentro da segunda metade do século XX, o Projeto Camada de Contacto de Fundo Oceânico deu seqüência ao direcionamento das análises  de nível do mar no IOUSP associadas à pesquisa da geração dos processos não lineares oceânicos das componentes de de nível do mar das faixas espectrais de origem não astronômica excitadas pela maré astronômica. 

Seguindo Franco ( 1984), na sua derivação analítica de componentes de maré de pequeno fundo em Canais e Rios e por França  (1988),  que a utilizou na  estimativa dessas componentes na plataforma da região sudeste, o Projeto Camada de Contacto de Fundo Oceânico, que procurou estudar a geração dessas componentes no canal de maré de Cananeia, SP, e sua utilização no transporte de sedimentos, foi submetido em 1986 à  FAPESP ( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

O Projeto utilizou, pela primeira vez em águas nacionais, medições de correntes com precisão de 1mm/segundo, através de correntômetros acústicos de origem Norueguesa  e   seus resultados preliminares, constantes do Processos FAPESP de  Números 87/0206 e 91/04556, ainda não publicados , documentam relatório enviado à instituição e aprovado sob título:  Medições do Fluxo Turbulento na Camada de Fundo Oceanico e Aplicação ao Estudo de Transporte de Sedimentos. 
  
Ao longo da mesma linha de pesquisas duas magnas contibuições sob forma de   Teses  de Doutoramento também ilustram os primórdios do desenvolvimento das pesquisas de processos oceânicos não lineares no  Instituto Oceanográfico da USP.  

A primeira, defendida por Marone em 1991,  sob título Processamento e Análise de Dados de Maré :Discurso dos Métodos tratou do detalhamento e correção dos erros envolvidos nos medidores de nível do mar do tipo boia com registros gráficos, que correspondem a maioria dos medidores nacionais e na respectiva análise, por meio de métodos de Fourier, além de método original de análise e composição  de componentes não lineares de marés, ou, como são também conhecidas: componentes de pequeno fundo.

Esses resultados foram publicados em  - Marone, E. & Mesquita, A. R. De. On Non Linear Analysis of tidal Observations. Continental Shelf  Res. Vol 14 (6) : 577-588. (1994). -   Marone, E. & Mesquita, A. R. de.  On Tidal Analysis with Measurement Errors. Boll. Geofis. Teor. Appl. Vol.38, N.3-4, pp 229-245; Sep-Dec. (1997). 

A segunda Tese de Doutorado foi defendida, dez anos depois, por Marco Antônio Correa  em 2001 sob título: -  Contribuição ao Conhecimento dos Processos Turbulentos na Camada Limite Oceânica de Fundo. Departamento de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Tratou da aplicação do método de Ondaletas às séries de correntes de marés e de nível do mar, obtendo, além dos parâmetros conhecidos da teoria da Camada de Contacto e seus coeficientes hidrodinâmicos, a definição e determinação de Estruturas Coerentes, primeiramente observadas em fluxos  constantes em laboratórios e entao medidas em fluxos oscilantes, em processos nao lineares de canais de maré. 

Esses resultados foram apresentados nos Seminários de Marés e de Ondas bienualmente programados pelo IEAPM ( Instituto de Estudos de Pesquisas e Estudos do Mar), de Arraial do Cabo em 1997 e 1999 por Correa, M A. & Mesquita, A. R  sob títulos:.1)- Um Estudo sobre a Relação entre Produção de Turbulência na Camada Limite Oceânica de Fundo e 2)- As Acelerações do Fluxo Durante os Ciclos de Maré num Canal de Maré (1999), sob forma de resumos estendidos. 

Bem como apresentados em outra contribuição sob título: Um Estudo sobre a Produção de Turbulência - Estruturas Coerentes em Fluxo de Marés na Camada de Contacto de Fundo Oceânico,  na  Workshop on Non Linear Dynamics & Chaos in Physical and Byological Systems realizado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 20 a 24 de Outubro de (1997). 

1.2.4  O Projeto  do Milênio  

Outro  desenvolvimento do último quarto do Século XX , na década de 90, o monitoramento do nível do mar, após a realização de úteis reuniões da comunidade científica nos simpósios organizados em Arraial do Cabo pelo IEAPM, O 1o Seminário sobre ondas e Marés (IEAPM, jul/95) e do XVII Congresso Brasileiro de Cartografia (Salvador, ago/95), 2o Seminário sobre Ondas e Marés e 1o Simpósio sobre Engenharia Oceânica, foi o de convidar a diferentes Universidades e Centros de Pesquisa para se responsabilizar pela manutenção e digitação dos dados de marégrafos em operação nas proximidades das suas sedes, o que levou a uma atualização, mesmo que não completa, de alguns locais. Hoje, indústrias e outros parceiros estão engajados no programa e espera-se expandir este vêio. 

Em anos recentes, as atividades de monitoramento costeiro, além das relativas ao nível do mar, vem recebendo crescente atenção. A elaboração do programa GOOS-Brasil (Global Ocean Observing System – Brasil), a realização, implementação e prova de conceito de projetos piloto de monitoramento tais como o Projeto Quijote do Módulo Costeiro do GOOS Internacional, Marone et al( 2001) e permanentes, tais como os projetos PIRATA, ver www.ioc.unesco.org  e PNBoia, ver     www.dhn.mar.mil.br , dentre outros, levaram a uma expansão da capacidade nacional na operação de planos de monitoramento costeiro. 

Com base nessa experiência recente (Marone & Camargo, 2001), um consórcio de universidades federais, associadas a diferentes órgãos, agências e instituições de ensino públicas e privadas, elaborou e está implementando o maior programa de monitoramento costeiro do Brasil, através do Instituto do Milênio do Mar (RECOS), (Uso e Apropriação de Recursos Costeiros – Ver  www.cem.ufpr.br/milenio/). 

Este programa, baseado no Strategic Design Plan for the Coastal Module of the Global Ocean Observing System (C-GOOS), (UNESCO/IOC, 2001), abrange toda a costa Brasileira, da bacia do Rio Amazonas até o Chuí na fronteira com o Uruguai, e possui quatro Grupos Temáticos destinados a monitorar diferentes aspectos do uso e apropriação de recursos na zona costeira. 

Dentre estes, devem ser citados os grupos de Maricultura Sustentável (MS), dedicado a monitorar e propôr ações ambientalmente saudáveis para a crescente indústria da maricultura, assim como o grupo do Modelo Gerencial de Pesca ( MGP), com seu principal objetivo no uso apropriado dos recursos pesqueiros. 

A estes se adicionam o grupo de Qualidade Ambiental e Biodiversidade  (QA&B), com o objetivo de monitorar a saúde ambiental costeira, e o grupo de Monitoramento, Modelagem, Erosão e Uso e Ocupação do Solo (MMOC). 

Neste último grupo temático, destacam-se os aspectos mais operacionais da oceanografia do Instituto do Milênio do Mar (RECOS), na medida em que está distribuíndo produtos operacionais tais como modelagem numérica para previsão das condições oceanográficas costeiras (nível do mar, agitação marítima, correntes e campo de massas costeiras), assim como informações em tempo real, ou quase real, das condições meteo-oceanográficas costeiras, com uma rede de estações automáticas costeiras, instaladas na costa toda do Brasil que, até 2004, deve contar com mais de 15 destes sistemas em plena operação. 

Nestas estações meteo-oceanográficas, parâmetros como ventos, temperaturas da água e do ar, umidade, pressão atmosférica, nível do mar, correntes, ondas, salinidade, etc., estão sendo observadas de modo contínuo e seus dados disponibilizados na Internet. Além destes parâmetros, o grupo temático (MMOC) monitora as variações da linha de costa e de perfis de praia para melhor entender os processos de erosão e acresão e suas relações com o uso e ocupação da zona costeira, foco também do programa. 

Neste projeto, a expansão da rede Estações original prevista é um dos objetivos que estão  sendo cumpridos, ao se juntarem na rede outras estações de outras Instituições que não faziam parte do grupo original que criou o projeto, tais como DHN, IO-USP, IBGE, etc., outros grupos que se encontram em diversas etapas de integração, assim como outros que tem demonstrado interesse em se juntar ao programa. 

Por expressa solicitação do Programa GLOSS internacional, as estações meteo-oceanográficas providas de sensores para monitoramento do nível do mar foram especificadas de acordo com os padrões GLOSS, de maneira a permitir a sua inclusão no conjunto das Estações do GLOSS, conforme necessário. As Estações previstas cobrem todos os estados do Centro e Sul do Brasil, assim como um bom número de estados da região Norte-Nordeste.

1.2.5 Projetos de Instrumentação / Catálogo de Constantes de Maré

 1.2.5 .1 - IPT/IPqM - (Marégrafo Abissal) 

No último quarto do Século XX um considerável esforço foi feito por várias instituições para o desenvolvimento de instrumentos de medição do nível do mar . O primeiro Marégrafo Abissal, ou medidor de pressão  em mar aberto, desenvolvido no país, que contou com recursos  da CIRM (Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), foi  construído pelo Instituto de Pesquisa Tecnológico de São Paulo (IPT) e  pelo Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). 

O Equipamento foi inteiramente projetado no país com o  apoio do Proudman Ocenographic Laboratory (POL), de Bidston , Inglaterra e do Conselho Britânico. Ao IPT coube o projeto de desenvolver a eletrônica de medição  e armazenamento dos dados, que seguiu as linhas gerais desenvolvidas no POL para o marégrafo MARK I e, ao IPqM, coube o desenvolvimento da parte acústica de comunicação remota para o sistema de liberação e recuperação do Marégrafo Abissal por embarcação de pesquisas.

O Equipamento foi testado e produziu resultados satisfatórios, estando hoje em dia no Instituto Oceanografico da USP, onde é utilizado com fins  educacionais nos cursos de Graduação em Oceanografia, bem como no Curso de Pós Graduação. 

1.2.5 .2- DHN/COPPE -  (Digilevel , Scanning)

Outros esforços para a obtenção de dados de nível do mar foram também feitos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) , Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pela Coordenadoria dos Programas de  Pós Graduação em Engenharia (COPPE), no desenvolvimento do sistema Digilevel  de obtenção de dados  de nível do mar. Ver www.mares.io.usp.br Ícone GLOSS – Afro América GLOSS News Edição 6(1) –2002. 

Constitui-se de um conjunto de sensores colocados ao longo de uma régua,  separados pela distância de 1 cm  que é colocada no tubo do medidor com bóia de nível do mar. As leituras feitas a cada 15 minutos são armazenadas e transmitidas por interrogação eletrônica diária, ou após cada mês de medições .O sistema está em  testes  e as leituras são comparadas com medições feitas por meio de dados simultaneamente obtidos por sistema de marégrafo com flutuador instalado previamente no local. O sistema está presentemente instalado nos marégrafos das estações de Ilha Fiscal, Barra do Riacho, Salvador e Macaé

Outro esforço é o relativo a projeto  em desenvolvimento na Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), através do qual os registros contínuos produzidos por marégrafos de bóia  são fotografados através de "Scaner" e depois reduzidos a dígitos, através de programa de computador  cujo nome é MARESCAN .

1.2.5 .3 Análise de Dados - Instituto de Estudos e Apoio às Pesquisas do Mar (IEAPM) 

No âmbito de projeto, ora em desenvolvimento no Instituto de Estudos do Mar almirante Paulo Moreira da Silva (IEAPM), de caracterização da área oceânica entre 17o S e 28o S e até 035o W a partir da qualificação de dados físicos, químicos, de natureza do fundo e meteorológicos disponibilizados pelo Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO), (DHN), foi incluída como facilidade subsidiária a capacidade de previsão de marés a partir de constantes harmônicas cadastradas de estações maregráficas da base de marés de dados abrangendo a região entre o Sul da Bahia (Caravelas) e Santa Catarina (Imbituba). 

A disponibilidade dos dados no IEAPM, permitiu fossem  feitos estudos de nível médio dentro da proposta do Programa Nacional para a área mencionada, possibilitando  entendimentos entre os interessados dos Estados abrangidos e a Secretaria do Programa que intermediária os arranjos convenientes. 

1.2.5 .4-Catálogo das Estações Maregráficas - Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) 

Dentro da concepção que levou a Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) a organizar as bibliografias em geologia marinha, plancton e bentos da área marítima de interesse do Brasil, e como anunciado na 15a Reunião do GT do Programa Brasileiro, finalizou a  verificação de dados de estações maregráficas registradas na DHN. Estes dados foram organizados num catálogo de Estações Maregráficas que apresentam as seguintes 
informações para cada estação: 

Nome, localização, posição geográfica, organização, responsável, período de observação, nível médio, média das preamares de sigízia e de quadratura, nível médio das baixa-marés de sigízia e de quadratura, número de componentes, método de análise, classificação da maré e as principais componentes. 

O esforço da FEMAR resultou na obtenção de dados de cerca de quatrocentas estações com observações por períodos maiores do que sete dias de toda a costa Brasileira e ilhas oceânicas. 

Catalogo de Estações Maregráficas Brasileiras  (2000) F.P. Sales, F. C. M. Bentes & J. A. dos Santos (Organizadores) Fundação de Estudos do Mar (FEMAR).Rua Marques de Olinda 18, Botafogo. Rio de Janeiro. CEP 22251-040.

A secretaria do Programa concita os pesquisadores responsáveis pela operação de estações maregráficas, como as listadas no vol2(2), 1997, da Afro-America GLOSS News a colaborarem com a FEMAR nesse empreendimento enviando os dados antes listados para a secretaria do programa que as repassará para a FEMAR. 

Estudos do Quaternário e Nível Médio 

Uma importante sugestão que vem ao encontro das propostas do programa como aplicação científica de elevado interesse, foi apresentada pelo Prof. Guilherme Camargo Lessa (LEC-CPPG/UFBA) e retransmitida à secretaria pelo Prof. Dieter Muehe(DG IG/UFRJ). 
A sugestão é abordar nos congressos da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário o tema Ação das Marés, Processos e Efeitos das Marés na Evolução Costeira, considerando a evolução geomorfológica e sedimentológica dos sistemas costeiros sob ação das marés, sua modelagem, o exame de processos maregráficos e das alterações na costa, o gerenciamento de sistemas costeiros influenciados pelas marés e a análise de dados maregráficos e de nível médio. 
O possível interesse na conexão dos dois programas pode estar no estabelecimento de um vínculo científico na zona costeira onde interagem as ações recíprocas do oceano e do continente. 
_______ 

1.2.6  A Primeira Proposta de Programa  Nacional para o Nível do Mar

1.2.6.1  A Sociedade Brasileira de Cartografia e o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

Conforme pode ser depreendido dos parágrafos anteriores, as medições e estudos das marés no Brasil têm sido, historicamente, episódicos e desvinculados de caráter nacional. Ainda que os primeiros registros de marés da costa Brasileira tenham sido obtidos no ano de 1831, os dados posteriores foram decorrentes de interesses particularizados como: operações portuárias e hidrográficas, elaboração das Tábuas das Marés, ou ainda, de instituições universitárias voltadas para pesquisas regionais. 

Como conseqüência houve a descoordenação nos esforços empreendidos nas medições do nível do mar, a falta de ligação, das poucas estações maregráficas existentes, a um referencial geodésico adequado e, principalmente, que poucos foram os programas que tiveram um caráter permanente, o que possibilitaria o monitoramento das variações do nível médio do mar. 

De fato, nunca houve uma Política Nacional que contemplasse o assunto. 0 tema, por outro lado, tem despertado interesse e preocupação  do GLOSS internacional devido a sua abrangência  nos contextos ambientais relacionados, principalmente, ao efeito estufa e à elevação do nível do mar, isto é às Mudanças Climáticas Globais. 

1.2.6.2 A Organização do  Primeiro Plano Nacional 

A partir da experiência da execução do Projeto Piloto, abaixo referido no Item 1.3, os participantes do 1º Seminário sobre Ondas e Marés, patrocinado pelo IEAPM, em Arraial do cabo, julho de 1995, e da Mesa Redonda sobre o assunto no XVII congresso Brasileiro de cartografia da SBC, em Salvador (agosto de 1995), discutiram e aprovaram a Proposta de Organização Nacional do Programa Brasileiro de Monitoramento do Nível do Mar baseada na formulação de Projetos Regionais pelas instituições universitárias localizadas ao longo da costa que, reunidas em redes maregráficas regionais, formariam a Rede Maregráfica Brasileira do PBNMM. A Proposta se baseou nos seguintes termos: 

“1- As instituições de pesquisa universitária que operam estações ou redes maregráficas, no litoral de um estado, em parte dele, ou em estados vizinhos, se reunirão para planejar a junção das mesmas em rede única para a região litorânea em questão, de modo a realizarem, em conjunto, o monitoramento do Nível do Mar. Havendo uma única estação ela se constituirá na contribuição da instituição operadora para o Programa, até que existam condições financeiras para a formação da rede. 

2- O Departamento de Geodésia do IBGE deverá ser informado do projeto regional para lhe permitir a programação da ligação da rede de nivelamento às estações maregráficas. 

3- Estações selecionadas serão conectadas à rede fundamental da gravidade, de responsabilidade do Observatório Nacional. 

4- Em nível nacional será criado um Grupo de coordenação do Programa Brasileiro (GCPB), de composição a discutir que, além das questões técnicas mencionadas na temática das reuniões dos Grupos de coordenação Regional, poderá tratar aspectos de âmbito geral. O GCPB formalizará um Manual de Procedimento do Programa, contendo todos os aspectos operacionais e de estudos e pesquisas. 

5- Se condições locais mostrarem-se apropriados, órgãos públicos de preservação ambiental e gerenciamento costeiro poderão participar dos projetos regionais. O mesmo se aplica aos portos e terminais privativos. “

O Primeiro  Programa Brasileiro de Monitoramento do Nível do Mar foi criado com o propósito de proporcionar as condições necessárias para o estabelecimento de uma Rede Maregráfica Brasileira (RMB) que atendesse aos padrões do GLOSS, aceitos internacionalmente quanto a distribuição espacial, operacional e de análise dos dados de marés. O Programa pretendeu atender aos vários usuários da informação do nível do mar, em aplicações práticas e pesquisas científicas, como: 

1-navegação marítima e fluvial; 
2-geodésia, cartografia e gravimetria; 
3-projetos e obras na zona costeira; 
4-gerenciamento costeiro; 
5-hidrometria e gerenciamento de recursos hídricos; 
6-aquacultura e pesca; 
7-demarcação de terrenos de marinha; 
8-estudos científicos em geral; 
9-compromissos internacionais. 

O Grupo formado para planejar o Programa (GT-NM) estabeleceu como meta inicial um Projeto-Piloto de observações simultâneas de maré no Estado do Rio de Janeiro baseado em uma rede de estações maregráficas conectadas à Rede Brasileira de Nivelamento do IBGE. 

A partir da experiência da execução do Projeto-Piloto, das discussões durante o 1o Seminário sobre ondas e Marés (IEAPM, jul/95) e do XVII Congresso Brasileiro de Cartografia (Salvador, ago/95) foi apresentada a proposta de organização nacional do Programa Brasileiro de Monitoramento do Nível do Mar baseada na adesão voluntária das instituições universitárias, portos e terminais localizados ao longo da costa reunidos para a montagem de redes maregráficas, formando projetos estaduais ou regionais de monitoramento, que, juntadas, formariam a Rede Maregráfica Brasileira do Programa. A Secretaria do Programa manteria correspondência com os possíveis participantes do Programa Nacional. 

1.2.6.3 As Estações da Primeira  Proposta do  PROGRAMA BRASILEIRO 

A oportunidade de realização da 15a Reunião do GT do Programa Brasileiro para o Monitoramento do Nível do Mar no contexto do 2o Seminário sobre Ondas e Marés e 1o Simpósio sobre Engenharia Oceânica permitiu uma discussão mais ampla dos propósitos do Programa. 

A ocasião também permitiu identificar instituições que poderiam ser contatadas através da remessa da Proposta para o Programa, do Mapa de Observações Simultâneas em Estações Maregráficas e da minuta do Manual do Programa. 

Sob estes aspectos, e considerando as respostas de pesquisas anteriores, se fossem obtidas as adesões esperadas o Programa poderia, a curto prazo, estar estendido do Rio Grande do Sul a Sergipe, no quadrilátero Pernambuco - Fernando de Noronha - Rio Grande do Norte (Termisa) e Ceará e, no Maranhão. 

A proposta de constituição do Primeiro Programa de Estações Maregráficas Brasileiras com indicações dos responsáveis pelas sua manutenção foi a seguinte: 

1-Maranhão-Ponta da Madeira (CVRD) 
2-Ceará-Fortaleza (INPE) 
3-Rio Grande do Norte-Termisa (INPE) 
4-Fernando de Noronha (INPE) 
5-Pernambuco-Tamandaré (INPE) 
6-Sergipe-Aracajú (CVRD)/(CCM-UFAL) 
7-Bahia-Itaparica (DHN) e estações do (CEC-UFBA) 
8-Espírito-Santo-Portocel(Aracruz ) 
9-Tubarão(CVRD) 
10-Vitória(CODESA)/(D.Geoc. UFES) 
11-Rio de Janeiro - Campos (DNAEE) 
12-Macaé (IBGE-PETROBRAS) 
13-Forno (IEAPM) 
14-Ponta da Armação (DHN) 
15-Ilha Fiscal (DHN) 
16-Ilha Guaíba (MBR) 
17-Piraquara de Dentro (FURNAS) 
18-São Paulo - Ubatuba (IOUSP) 
19-Santos (Alamoa) (CODESP)/IOUSP 
20-Santos(Torre Grande) (CODESP)/IOUSP 
21-Santos (I. Barnabé) (CODESP)/IOUSP 
22-Santos (I. Palmas) (CODESP)/IOUSP 
23-Cananéia (IOUSP) 
24-Paraná - Paranaguá (APPA-CEM/UFPR) 
25-Antonina (APPA-CEM/UFPR) 
26-Ilha do Mel (APPA-CEM/UFPR) 
27-Ponta do Poço (TENENGE)/CEM/UFPR 
28-Ilha das Cobras (CEM/UFPR) 
29-Santa Catarina - Penha (UNIVALI) 
30-S. Francisco do Sul (UFSC) 
31-Imbituba (UFPR/IBGE) 
32-Rio Grande do Sul (FURG) 

1.3 As Estações de Medição do Nível do Mar na Atualidade

1.3.1 Estações no Estado de São Paulo do Presente Programa 

Duas estações de medições  do Nível Relativo do Mar existem na costa do Estado de São Paulo operadas pelo IOUSP – em Cananéia, Base João de Paiva Carvalho, e em Ubatuba, Base Clarimundo de Jesus – ambas fornecendo medidas quase contínuas desde os anos 50 e 60 respectivamente (Mesquita & Harari, 1983). A partir de 1993 a estabilidade das medidas passou a ser controlada por novos procedimentos operacionais adotados. 

Ao longo da costa Brasileira o conjunto de estações permanentes, ou quase permanentes em sua maioria mantidas pelo Instituto Nacional Pesquisas Hidroviárias (INPH) e pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) que foram em grande parte desativadas é mostrado na Fig (1) . 

1.3. 2 - As Estações Brasileiras do GLOSS - (Versão 1993)

A lista de estações permanentes Brasileiras foi primeiramente publicada por Franco ( ? ). As estações  indicadas por GLOSS na Fig. 1 foram escolhidas por David Pugh, entre as estações listadas no PSMSL (Permanent Service for the Mean Sea Level), na ocasião em que se delineava o programa. 

As estações não permanentes, indicadas na Figura fora da costa, em mar aberto, de medição de nível pelágico do mar, iniciadas em 1976, em programa  ainda não terminado, são as definidas pelo projeto Pontos Anfidrômicos e Variações Sazonais do Atlântico Sul e Equatorial (PAVASAS) . 

A Sessão Oceanográfica Capricórnio, na costa Sudeste do país, (Fig 1), atende as necessidades do PAVASAS e do Programa Sistema Hidrológico do Estado de São Paulo (SHIESP) para monitoramento do nível estérico do mar, através dos dados de altimetria por satélite. A extremidade da Sessão em  (32o S ; 36o W ), indicada por 1997, é o local  onde foram obtidas séries de nível pelágico do mar em 1997. Ver www.mares.io.usp.br  Ícone GLOSS – Edição 3(1) . 

1.3.3 - As Estações Maregráficas do INPH

A Fig. ( 2 ) mostra a localização das estações pertencentes ao Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) do Ministério dos Transportes. Estações a IMPLANTAR indicam o estado de cada uma delas na ocasião em que foram desativadas por decisão do Governo Federal. Outras anotações correspondem a informações prestadas pelo Engenheiro José Antônio dos Santos (INPH),  indicando a situação atual dentro daquela instituição. 

Nota-se que se a rede estivesse em funcionamento desde a época de sua desativação a costa Norte Brasileira estaria melhor amostrada do que na atualidade. Estações como Almeria e Salinópolis, com controle geodésico satisfatório, cobririam a costa Norte de forma a satisfazer as necessidades do programa GLOSS-Brasil naquela região. 

Seria bastante interessante que elas pudessem ser reativadas à vista das necessidades de conhecimento mais acurado e em tempo real do nível do mar na atualidade. Nesse sentido, o Projeto do Milênio-RECOS em conjunto com a DHN planejam a instalação de uma das estações da rede costeira em Salinópolis, com os padrões GLOSS.
 
1.3.4 - O Plano Piloto do Rio de Janeiro

Conforme já mencionado as medições e estudos das marés no Brasil têm sido, historicamente, episódicos e desvinculados de caráter nacional. Ainda que os primeiros registros de marés da costa Brasileira tenham sido obtidos no ano de 1831, os dados posteriores foram decorrentes de interesses particularizados como: operações portuárias e hidrográficas, elaboração das Tábuas das Marés, ou ainda, de instituições universitárias voltadas para pesquisas regionais. Ver www.mares.io.usp.br  Ícone GLOSS - Afro America GLOSS News Edição: 1(1). 

1.3.5 - O GT do Programa Brasileiro para  o Nível do Mar 

A partir de decisão do XVI Congresso Brasileiro de Cartografia, em outubro de 1993, a Sociedade Brasileira de Cartografia (SBC) criou o Grupo de Trabalho para o Programa Brasileiro de Monitoramento do Nível do Mar (GT-NM), incorporando decisões do X Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, de Novembro de 1993, com o propósito de criar as condições necessárias para o estabelecimento da Rede Maregráfica Brasileira (RMB), acima mencionada no Item 1.2, que atendesse aos padrões aceitos internacionalmente de distribuição espacial, operacional e de análise dos dados, como o do GLOSS  e de elaborar a proposta de uma Política Nacional para as marés, um Plano de Implementação para o GLOSS,  que contemplasse duas vertentes: de aplicações práticas e de pesquisas científicas.

 1.3.6 - As Estações do  Projeto Piloto do Rio de Janeiro

0 GT-NM estabeleceu, como meta inicial, um Projeto- Piloto de observações simultâneas de maré no Estado do Rio de Janeiro, baseado em uma rede de estações maregráficas conectadas à Rede Brasileira de Nivelamento do IBGE, com início em 01/01/95. As seguintes estações maregráficas (com entidades responsáveis) fazem parte do Projeto Piloto: 

- Baia da I. Grande/Angra I (Furnas) 
- Ilha Guíba (MBR) 
- Copacabana (IBGE) 
- I. Fiscal/Baía da Guanabara (DHN) 
- Ponta da Armação/Baía da Guanabara (DHN) 
- Porto do Forno/Enseada dos Anjos (IEAPM) 
- Macaé (Petrobrás) 
- Foz do rio Paraíba do Sul (DNAEE) 

0 Projeto Piloto prevê, ainda, o intercâmbio de metodologias de análise e cadastramento dos dados e a transferência de prática instrumental. 

1.3.7 - As Estações do Projeto do Milênio

O mapa da Fig (     ), mostra a localização das Estações da  rede de estações meteo-oceanográficas do Instituto do Milênio do Mar – RECOS, e a Tabela (  ?   ) mostra as medições que serão realizadas em de cada uma delas. 

Tabela (    )   : Tipos e localização das Estações  

Localização	Tipo	Observações	
Belém (Bragança)	MO	Nova  O +  M já instalada	
Recife	MO	Nova	
Vitória	MOW	Nova	
Rio de Janeiro	MO	Nova	
Paraná	MOW	Existente	
Itajaí	MO	Existente	
São Francisco	M	Nova (PETROBRAS)	
Florianópolis	M	Existente	
Tramandai	MOW	Nova OW + M já instalada	
Rio Grande	M	Existente	
Chui	M	Nova	
A ser decidida	W	Belem ou Recife	
M: Meteorologica , O: Oceanografica, W: Ondas 

Na Fig (   ) o número junto ao ícone indica a quantidade de estações no estado em questão, sendo que em todas as estações do IM-RECOS haverá sensores de nível do mar nos padrões GLOSS. As estações contam com sensores meteorológicos completos, ligados a um data-logger central (CRX10 – Campbell Scientific), tais como velocidade dos ventos, pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar, precipitação, etc. Ao mesmo data-logger ficam ligados sensores oceanográficos de nível do mar (pressão), temperatura e salinidade da água e, em alguns locais selecionados, o sistema estará acompanhado de ondôgrafos 3D (RG, SC, PR, PE, PA).