CAPÍTULO 6
 ------------------------------------------------------------------------ 
 (QUARTO  Esboço de Plano de Implementação para o GLOSS/Brasil)

Primeiro Esboço alterado em 22 e 23/11/2002, em reunião na DHN
SEGUNDO ESBOÇO MODIFICADO EM MAIO DE 2003.Terceiro esbo:o alterado em Outubro de 2003.
www.mares.io.usp.br/aagn/glossbrasil

6 - INTERCAMBIO DE DADOS E DE INFORMAÇÕES

A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) organização da Marinha do Brasil é desde   05/01 /1994 a Instituição designada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) , organização pertencente a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Ciência Educação e Cultura)  e como tal tem por funções, promover e coordenar a participação do País nas atividades da COI, relacionadas com os Serviços Oceânicos e Mapeamento Oceânico, servir de Banco Nacional de Dados Oceanográficos e Centro Depositário da COI, e integrar o Sistema Mundial de Dados Oceanográficos. 

Desde aquela data os avanços tecnológicos na informática  transformaram os meios e padrões de comunicação, através de meios eletrônicos, entre as diferentes instituições e organismos Internacionais, quanto à transmissão e intercâmbio de dados . Deve ser notado que os dados enviados por esses meios a organismos Internacionais como PSML,  UHSLC  e outros, não exclui  a obrigação de enviar cópias dos mesmos ao BNDO para informação e registro .

 Deve ser notado também que, antes daquela data, muitos dados foram obtidos por Instituições Internacionais (IAGS), como os recentemente informados pelo Sr Patrick Caldwell da  COI e que esses, como outros, devem estar registrados, corrigidos  e com cópias no BNDO. Muitos dados foram obtidos, ao que se sabe, por autoridades hoje pertencentes ao Ministério dos Transportes (INPH), desde 1903, como os do porto do Rio de Janeiro, e outros portos já acima mencionados.

 Esses dados devem ser recuperados junto as Instituições que os obtiveram e que tinham neles interesses, de qualquer natureza científica , como o Observatório Nacional (ON), ou prática, como o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e enviados ao acervo do  BNDO.   

A exemplo dos dados obtidos no porto de Rio de Janeiro, durante o ano  1831, com o objetivo de definir o nível médio do mar para fins de demarcação do limite da propriedade do Império ,   em todo o território nacional,  que se encontram no Museu Oceanográfico da DHN na cidade Niterói, devem ser feitos esforços no sentido de descobrir e recuperar para o acervo histórico os dados obtidos por Sanches Dorta em 1781 na Barra do Rio de Janeiro, provavelmente os primeiros obtidos no território nacional que devem  naturalmente , ser parte dos arquivos do BNDO.   

6.1 As Estações da Rede
 
As estações Rede se dividem na atualidade em três tipos a saber: Tipo Especial , Tipo Padrão e Tipo Básico. 

As estações Tipo Especial são as que adicionam as medições de nível do mar às  medições de natureza meteorológica (Vento Direção e Força, Precipitação, Evaporação , Temperatura da Água, Temperatura do Ar , Pressão Atmosférica) juntamente com informações sobre dados de GPS (Vertical e Horizontal), ou Gravímetro Absoluto, DORIS , VLBI , ou Altimétricos.

As estações Tipo Padrão adicionam apenas as informações de natureza Meteorológica às medições obtidas de Nível do Mar.

As Estações Tipo Básico que apenas obtém e informam os dados de Nível do Mar . Referidas a RNs e com nivelamento regulares de 6 a 12 meses a rede do IBGE.

6.2 Envio de Dados

  Seguindo as linhas gerais do que é estabelecido no Capítulo 12,  referente as obrigações Nacionais no que diz respeito a  este  Plano de Implementação para o GLOSS:

- Os dados de nível do mar deverão ser enviados ao BNDO e aos Centros Internacionais em tempo real, ou quase real  de forma a atender a demanda de Pesquisadores/Instituições que fazem previsões operacionais de nível do mar e meteorológicas em tempo real, por Instituições componentes da Rede  que o desejarem e disporem de possibilidades para isso.  

- Enviar dados de níveis médios mensais e anuais até Junho do ano seguinte ao BNDO e Instituições Internacionais reconhecidas pelo GLOSS internacional como o  PSMSL e  o UHSLC. 

- Enviar Documentação associada a cada estação GLOSS, contendo informações sobre Instituição  produtora dos dados, inicio das medições na estação,  localização das Estações de Nível  como na Ficha de Descrição.  

6.3- Informações sobre o GLOSS Brasil 

  Universidade de São Paulo (USP), mantém para a COI/UNESCO uma  “newsletter” sob a denominação de Afro-America GLOSS News (AAGN), que se destina à divulgação de informações gerais sobre o GLOSS, bem como artigos sobre as medições de nível do mar e análise de dados oceanográficos/meteorológicos pertinentes . 

Ela  é destinada às comunidades da África e das Américas de fala Portuguesa e Espanhola,  mas artigos em Língua Inglesa de todas as origens também são aceitos para divulgação. Este é um “fórum” onde todas as realizações do GLOSS – Brasil deverão também ser documentadas e divulgadas. 

A AAGN se encontra em sua Edição de número 6(1) e todos os artigos publicados desde o seu início em 1994, até o presente, (2003), podem ser vistos no endereço www.mares.io.usp.br  , Ícone GLOSS – Afro America  GLOSS News (AAGN).
  
A DHN/CHM  deverá fazer um site com notícias gerais sobre o GOOS, onde a página sobre a Afro América  GLOSS News deverá ser referida através de link e para www.mares.io.usp.br